ZAKRES PRAC

Tabela: Lokalizacja, zakres prac, parametry materiałów oraz ilości.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | nr pom. | zakres prac oraz parametry materiałów | j.m. | ilości |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1 | 4, 5, 113, 114, 115 | 1. Wyniesienie mebli z pomieszczeń | - | - |
| 1. Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 | 85 |
| 1. Drobne naprawy powierzchni tynków (przyjęto do 5% całej pow.) | m2 | 15 |
| 1. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 | 298 |
| 1. Gruntowanie podłoży preparatami np. CERESIT CT17 | m2 | 298 |
| 1. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - kolor biały | m2 | 298 |
| 1. Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników na kolor biały | m2 | 5 |
| 1. Dwukrotne malowanie farbą olejną drzwi na kolor biały (5 szt.) | m2 | 16 |
| 1. Przygotowanie podłoża pod montaż wykładzin dywanowej:  * naprawa podłoża do 10 % pow. masą szybkoschnącą, * gruntowanie podłoża, * aplikacja kleju do wykładziny dywanowej na podłożu. | m2 | 85 |
| Dostawa i montaż wykładziny dywanowej w płytkach parametrach nie gorszych niż Workstep Mobilo Tile (w kolorystyce zgodnie z wzornikiem o nr 313 Lava lub 319 Coal) Minimalne parametry wykładziny   * gramatura całkowita :4 858 g/m2 * gramatura runa :580 g/m2 * gęstość tkania :147 750 splotów/m2 * klasa palności :Bfl-s1 * wysokość runa :3,0mm * wysokość całkowita :6,8mm * wzór :melanż * skład surowcowy włókna :poliamid * struktura :pętelkowa * klasa użytkowa :33 | m2 | 85 |
| Montaż listew przypodłogowych z pasem wykładziny | m.b. | 85 |
| Montaż listew progowych | m.b. | 5 |
| Umycie okien | m2 | 18 |
| Wstawienie mebli do pomieszczeń | - | - |
|  | | |
|  |  |  | | |