Załącznik nr 1.

**Specyfikacja techniczna**

Zasady ogólne budowy skrzynek:

* Deski użyte do budowy skrzynki winny być SUCHE, JEDNOLITE, nie łączone i nie klejone, o grubości 2,0-2,5 cm, HEBLOWANE z zewnątrz,
* Grubość tylnej listwy (do zawieszenia skrzynki) - 2,5 cm, listwa ta powinna być przytwierdzona do tyłu skrzynki OBUSTRONNIE, najlepiej wkrętami, w 3-4 miejscach,
* Przód skrzynki wykonany z PODWÓJNEJ deski, z zamknięciem u dołu (zaginany gwóźdź, wbijany w podłogę),
* Daszek i listwa służąca do zawieszenia budki powinny być od zewnątrz zaimpregnowane środkiem ekologicznym, posiadającym atest dopuszczający do pomieszczeń w których przebywają ludzie; środek nie powinien brudzić przy wyższych temperaturach,
* Okapy boczne daszka — po 2 z każdego boku skrzynki.

Budka lęgowa typu „A" dla sikor, muchołówki żałobnej, mazurka, wróbla

Wymiary wewnętrzne:

a)            dno kwadratowe -11-12 cm x 11-12 cm,

b)           głębokość-od dolnej krawędzi otworu wlotowego - do   podłogi ( dna) - 21-22 cm,

c)            średnica otworu wlotowego - 3,3 cm,

d)           występ górny (od góry) listwy zawieszającej - 11-12 cm,

e)           występ dolny (na dole) listwy zawieszającej - 11-12 cm,

f)            wysokość ZEWNĘTRZNA skrzynki z tyłu - 37-38 cm

Ponadto okap przedni daszka - 5-6 cm, szerokość listwy zawieszającej - 6 cm

Na ściance przedniej, przy otworze wlotowym zamontowany podłużnie drewniany KLOCEK (o wymiarach -15 cm x 8 cm), stanowiący zabezpieczenie przed drapieżnikiem. Pod klockiem powinna być zamontowana blacha ocynkowana, grubości 0,5 mm - co zabezpiecza otwór wlotowy przed rozkuwaniem przez dzięcioły.

Wysokość zawieszenia skrzynki „A" - 4,5-6,0 m nad ziemią, skrzynki wieszane w odstępach co najmniej 30 metrowych od siebie.

**Wybierając miejsce montażu budek lęgowych należy:**

•   wykluczyć drzewa chore i słabe, wskazane do wycięcia, gatunki cenne, zabytkowe, iglaste (źle znoszą zranienia),

•   wybrać miejsca odosobnione, rzadko odwiedzane przez ludzi, po za placami zabaw, wybiegami dla psów,

•   budki typu A  powinny być umiejscowione w odległości co najmniej 30 metrowych od siebie, w wyjątkowych sytuacjach dystans może wynosić 20 m.

•   budki typu A powinny być zamontowane na wysokości 4,5 – 6 m

•   unikać miejsc w pobliżu gałęzi i konarów mogących ułatwić dostęp do budki drapieżnikom,

•   zalecana ekspozycja wschodnia, dotyczy to budek montowanych na otwartej przestrzeni,

•   w zwartym drzewostanie należy wybrać miejsce ocienione w godzinach przedpołudniowych,

•   zawsze należy unikać ekspozycji południowej.