**Płyta drogowa typu YOMB**

**Zastosowanie:**  
Żelbetowe płyty wielootworowe YOMB służą do budowy prowizorycznych dróg dojazdowych na budowach oraz do budowy nawierzchni na placach składowych.  
Płyty można stosować do budowy dróg lokalnych lub tymczasowych dróg objazdowych przy budowie dróg publicznych.

|  |  |
| --- | --- |
| **Dane techniczne:** | |
| Przenoszone obciążenia: | 30 i 40 kN |
| Wymiary: | 100x75x12,5 cm |
| Materiały: | beton C25/30, stal zbrojeniowa |
| Waga: | 175 kg |

Początek formularza

[](http://www.barkoczyn.pl/images/produkty/14.jpg)

Dół formularza

**Płyta parkingowa**

**Zastosowanie:**  
Płyta parkingowa przeznaczona jest do układania nawierzchni drogowych dla transportu lekkiego i średniego (samochody osobowe i dostawcze).

|  |  |
| --- | --- |
| **Dane techniczne:** | |
| Wymiary: | 60x40x10 cm |
| Materiały: | beton C20/25 |
| Waga: | 40 kg |

Początek formularza

[](http://www.barkoczyn.pl/images/produkty/16.jpg)

Dół formularza

**Płyta MEBA**

**Zastosowanie:**  
Betonowe płyty drogowe stosuje się do wykonania tymczasowych dróg, jak również do utwardzenia placów magazynowych, parkingów itp.

|  |  |
| --- | --- |
| **Dane techniczne:** | |
| Wymiary: | 60x40x10 cm |
| Materiały: | beton C20/25 |
| Waga: | 38 kg |

Początek formularza

[](http://www.barkoczyn.pl/images/produkty/17.jpg)

Dół formularza